**2024 Yılı Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Projeleri Asgari Ücretleri:**

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları projelerine ait asgari ücretler aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

P = 1,25 (A + Ş+K) k

Bu formülde;

P: Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, TL,

1,25: Yüklenicinin kar ve genel masraflar karşılığı,

A: Sabit masraflar ile çeşitli özel yapıların proje bedeli olup değeri aşağıda verilen tablodan alınır.

**2023 yılından sonraki A bedelleri her yıl Ocak başında TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı Tüketici Fiyat Genel Endeksi ve Değişim Oranına göre revize edilir**

K : Metre cinsinden kollektör uzunluğu,

Ş: Metre cinsinden kanalizasyon veya yağmursuyu şebeke uzunluğudur.

k: Proje konusu beldenin, meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile arıtma/deniz deşarjı tesisi ön hesaplarının maliyeti arttırıcı tesiri dikkate alınarak konulan 1.00-2.00 arasında sabit bir katsayıdır. Aksi belirtilmedikçe, k = 1,00 alınır

**Tablo 1:** Nüfusa bağlı olarak alınan 2024 yılı A sabit masraf katsayıları

|  |  |
| --- | --- |
| **Nüfus Aralığı** | **A Bedeli** |
| N<=2.000 | 10500 |
| 2.000 < N <= 10.000 | 12750 |
| 10000 < N <= 30.000 | 14500 |
| 30.000 < N <= 60.000 | 18500 |
| 60.000 < N <= 100.000 | 22500 |
| N> 100.000 | 34000 |

\*Harita ve arazi çalışmaları hesaplanan bedelin dışındadır.