**2025 Yılı Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Geri Kazanımı, ve Bertarafı (Giderimi) ile İlgili Projelerin Asgari Ücretleri**

Katı atıkların yönetimi süreci; atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanımı ile bertaraf yöntemlerinin tümünü kapsayan bütünleşik bir yaklaşımdır. Atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması, kompostlaştırılması, yakılması ve diğer bertaraf yöntemlerinde projelendirme ölçütü atık hacmidir. Ancak, düzenli depolamanın projelendirilmesinde esas olan ölçüt deponi sahasının toplam alanıdır. Buna göre,

* Projelendirme ölçütü olarak atık hacmi esas alınması halinde Katı Atık Proje Bedeli (KAPB) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

KAPB = B1 \* M \* (1 + y1 + y2 + y3 + y4 + y5) \* T \* (1 + p1 + p2 + p3 + p4)

* Projelendirme ölçütü olarak Düzenli depolama sahası toplam alanı esas alınması halinde ise Katı Atık Proje Bedeli (KAPB) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

KAPB = B2 \* A \* (1.35) \* T \* (1 + p1 + p2 + p3 + p4)

A =  Deponi sahası toplam alanı ha (hektar)

B1 = Birim Proje Bedeli (Oda Yönetim Kurulu tarafından, idarelerin ve ilgili sektör temsilcilerinin  uygulamaları gözönüne alınarak belirlenir.)

B2= Birim Proje Bedeli 12 \*106 (TL/ha)

M =  Atık miktarı, ton/yıl   (projede öngörülen katı atık miktarı)

**2025 Yılı MxB1 Değerleri**

|  |  |
| --- | --- |
| Nüfus Aralığı | MxB1 |
| 10000 | 91.500 |
| 10.001-20.000 | 174.300 |
| 20.001-30.000 | 248.975 |
| 30.001-40.000 | 316.200 |
| 40.001-50.000 | 376.425 |
| 50.001-75.000 | 451.700 |
| 75.001-100.000 | 481.800 |
| 100.001-150.000 | 578.150 |
| 150.001-200.000 | 616.725 |
| 200.001-250.000 | 693.800 |
| 250.001-300.000 | 749.300 |
| 300.001-350.000 | 786.750 |
| 350.001-400.000 | 809.250 |
| 400.001-450.000 | 864.875 |
| 450.001-500.000 | 912.925 |
| 500.001-600.000 | 985.950 |
| 600.001-700.000 | 1.035.275 |
| 700.001-800.000 | 1.064.825 |
| 800.001-900.000 | 1.138.025 |
| 900.001-1.000.000 | 1.201.250 |
| 1.000.001-2.000.000 | 1.441.525 |
| 2.000.001-3.000.000 | 1.513.600 |
| 3.000.001-4.000.000 | 1.614.500 |
| 4.000.001-5.000.000 | 1.816.325 |

**2025 yılı için B2xA Değerleri**

|  |  |
| --- | --- |
| Hektar (Ha) | MxB1 |
| 1-5 | 276.725 |
| 6-10 | 343.750 |
| 11-15 | 399.075 |
| 16-20 | 411.225 |
| 21-25 | 441.250 |
| 26-30 | 455.650 |
| 31-35 | 467.550 |
| 36-40 | 470.775 |
| 41-45 | 477.150 |
| 46-50 | 481.975 |

y  =  Atık Bertaraf Yöntemi Katsayısı

y1 = Atık Toplama ve Taşıma           = 0,10

y2 = Geri Kazanım Tesisi                  = 0,15

y3 = Kompost Tesisi                          = 0,20

y4 = Yakma                                       = 0,5

y5 = Diğer Bertaraf Yöntemleri         = 0,2

T  = Atık Türü Katsayısı

Evsel,              T = 1

p  = Proje Türü Katsayısı

p1 = Etüd / Fizibilite                = 0,15

p2 = Avan Proje                     = 0,25

p3 = Uygulama Projesi          = 0,50

p4 = İhale Şartnameleri         = 0,10